民國38年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1949

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1540 330 | H009 0220 | 北港溪 PEI-KANG CHI | 北港溪 PEI-KANG CHI | 北港(2) PEI-KANG-2 | 597.46

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 15 | 29.60 | 710.00 | 1815.78 | 4 | 7 | 23 | 14.10 | 950.00 | 1157.33
2 | 6 | 30 | 2.81 | 250.00 | 60.70 | 5 | 7 | 29 | 44.70 | 1430.00 | 5522.77
3 | 7 | 15 | 7.95 | 360.00 | 247.28 | 6 | 8 | 13 | 32.70 | 900.00 | 2542.75