民國38年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1949

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
2420 300 | H015 0360 | 花蓮溪 HUA-LIEN CHI | 木瓜溪 MU-KUA CHI | 銅門(2) TUNG-MEN-2 | 411.48

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 1 | 11 | 13.10 | 568.00 | 642.89 | 4 | 2 | 10 | 17.00 | 750.00 | 1101.60
2 | 1 | 18 | 14.20 | 625.00 | 766.80 | 5 | 2 | 28 | 13.00 | 590.00 | 662.69
3 | 1 | 26 | 16.90 | 958.00 | 1398.83 |  |  |  |  |  |