民國39年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1950

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1730 510 | H020 0290 | 高屏溪 KAO-PING CHI | 旗山溪 CHI-SAN CHI | 十張犁 SHIH-CHANG-LI | 466.33

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 7 | 18 | 54.00 | 760.00 | 3545.86 | 3 | 9 | 8 | 88.80 | 780.00 | 5984.41
2 | 8 | 16 | 313.00 | 1000.00 | 27043.20 |  |  |  |  |  |