民國41年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1952

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
2560 100 | H006 0130 | 蘭陽溪 LAN YANG CHI | 蘭陽溪 LAN YANG CHI | 蘭陽大橋 LAN-YANG BRIDGE | 820.69

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 9 | 20 | 45.90 | 867.00 | 3438.31 | 4 | 11 | 25 | 623.00 | 2400.00 | 129185.28
2 | 9 | 27 | 532.00 | 1600.00 | 73543.68 | 5 | 11 | 26 | 1040.00 | 1990.00 | 178813.44
3 | 9 | 28 | 365.00 | 1230.00 | 38789.28 |  |  |  |  |  |