民國43年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1954

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1650 430 | H004 0040 | 鹽水溪 YEN-SHUI CHI |  | 關廟 KUAN-MIAO | 38.05

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 1 | 28 | 0.66 | 420.00 | 23.95 | 4 | 3 | 12 | 0.28 | 550.00 | 13.31
2 | 2 | 15 | 0.39 | 430.00 | 14.49 | 5 | 3 | 22 | 0.38 | 1260.00 | 41.37
3 | 2 | 26 | 0.45 | 400.00 | 15.55 | 6 | 4 | 17 | 0.41 | 720.00 | 25.51