民國44年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1955

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1730 510 | H023 0330 | 高屏溪 KAO-PING CHI | 高屏溪 KAO-PING CHI | 麻竹園 MA-CHU-YUAN | 2878.29

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 12 | 11 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 3 | 12 | 31 | 21.60 | 0.00 | 0.00
2 | 12 | 22 | 25.40 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |