民國45年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1956

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1650 430 | H004 0040 | 鹽水溪 YEN-SHUI CHI |  | 關廟 KUAN-MIAO | 38.05

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 4 | 12 | 0.34 | 290.00 | 8.52 | 4 | 12 | 16 | 0.31 | 123.00 | 3.29
2 | 4 | 27 | 0.30 | 230.00 | 5.96 | 5 | 12 | 31 | 0.42 | 184.00 | 6.68
3 | 11 | 24 | 0.46 | 102.00 | 4.05 |  |  |  |  |  |