民國45年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1956

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1540 330 | H009 0220 | 北港溪 PEI-KANG CHI | 北港溪 PEI-KANG CHI | 北港(2) PEI-KANG-2 | 597.46

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 19 | 16.10 | 2370.00 | 3296.76 | 6 | 8 | 31 | 18.10 | 1260.00 | 1970.44
2 | 6 | 26 | 6.62 | 1530.00 | 875.11 | 7 | 11 | 22 | 10.60 | 0.00 | 0.00
3 | 7 | 21 | 30.60 | 1150.00 | 3040.42 | 8 | 11 | 29 | 7.02 | 30.00 | 18.20
4 | 8 | 10 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 9 | 12 | 29 | 9.65 | 194.00 | 161.75
5 | 8 | 21 | 21.50 | 420.00 | 780.19 |  |  |  |  |  |