民國49年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1960

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1580 370 | H005 0090 | 八掌溪 PA-CHANG CHI | 八掌溪 PA-CHANG CHI | 義竹(厚生橋) I-CHU(HO-SUNG BRIDGE) | 441.02

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 7 | 24 | 33.60 | 1842.00 | 5347.40 | 3 | 9 | 19 | 22.10 | 1533.00 | 2927.17
2 | 9 | 8 | 28.30 | 1384.00 | 3384.05 | 4 | 9 | 28 | 16.80 | 153.00 | 222.08