民國49年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1960

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
2200 400 | H007 0160 | 卑南溪 PEI-NAN CHI | 鹿野溪 LU-YEH CHI | 延平 YEN-PING | 476.16

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 1 | 12 | 8.29 | 2.00 | 1.43 | 7 | 11 | 16 | 1.05 | 0.00 | 0.00
2 | 1 | 24 | 7.84 | 1.00 | 0.68 | 8 | 11 | 29 | 1.04 | 0.00 | 0.00
3 | 2 | 5 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 9 | 12 | 11 | 8.03 | 0.00 | 0.00
4 | 2 | 22 | 7.27 | 1.00 | 0.63 | 10 | 12 | 21 | 9.10 | 0.00 | 0.00
5 | 7 | 23 | 9.87 | 19.00 | 16.20 | 11 | 12 | 31 | 9.35 | 0.00 | 0.00
6 | 11 | 9 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |