民國49年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1960

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1550 350 | H006 0030 | 朴子溪 PO-TZU CHI |  | 鹿滿 LU-MAN | 22.08

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 10 | 0.76 | 200.00 | 13.13 | 6 | 8 | 30 | 1.00 | 821.00 | 70.93
2 | 6 | 18 | 1.11 | 161.00 | 15.44 | 7 | 9 | 10 | 0.81 | 274.00 | 19.18
3 | 7 | 17 | 1.76 | 250.00 | 38.02 | 8 | 9 | 17 | 1.54 | 321.00 | 42.71
4 | 8 | 17 | 2.40 | 406.00 | 84.19 | 9 | 9 | 29 | 0.88 | 227.00 | 17.26
5 | 8 | 24 | 2.30 | 1087.00 | 216.01 |  |  |  |  |  |