民國50年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1961

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1550 350 | H006 0030 | 朴子溪 PO-TZU CHI |  | 鹿滿 LU-MAN | 22.08

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 4 | 25 | 0.35 | 303.00 | 9.16 | 5 | 8 | 8 | 11.00 | 538.00 | 511.32
2 | 6 | 26 | 1.77 | 794.00 | 121.42 | 6 | 8 | 24 | 6.40 | 747.00 | 413.06
3 | 7 | 27 | 0.80 | 760.00 | 52.53 | 7 | 9 | 27 | 1.67 | 485.00 | 69.98
4 | 8 | 3 | 3.66 | 58.00 | 18.34 |  |  |  |  |  |