民國51年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1962

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1550 350 | H005 0040 | 朴子溪 PO-TZU CHI |  | 埧址 DAM SITE | 15.21

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 7 | 10 | 0.07 | 106.00 | 0.64 | 5 | 8 | 6 | 2.43 | 14.00 | 2.94
2 | 7 | 23 | 16.10 | 878.00 | 1221.33 | 6 | 8 | 14 | 0.19 | 6.00 | 0.10
3 | 7 | 24 | 9.49 | 1210.00 | 992.12 | 7 | 9 | 6 | 5.13 | 374.00 | 165.77
4 | 7 | 27 | 1.93 | 496.00 | 82.71 |  |  |  |  |  |