民國51年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1962

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
2550 120 | H001 0010 | 冬山河 TUNG SHAN RIVER | 冬山河 TUNG SHAN RIVER | 打那美 TA-NA-MEI | 30.44

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 1 | 6 | 10.10 | 83.00 | 72.43 | 6 | 2 | 25 | 3.08 | 82.00 | 21.82
2 | 1 | 16 | 7.05 | 28.00 | 17.06 | 7 | 3 | 10 | 2.56 | 28.00 | 6.19
3 | 1 | 24 | 5.08 | 15.00 | 6.58 | 8 | 4 | 17 | 3.17 | 38.00 | 10.41
4 | 2 | 2 | 3.92 | 17.00 | 5.76 | 9 | 4 | 29 | 3.60 | 31.00 | 9.64
5 | 2 | 18 | 3.64 | 59.00 | 18.56 | 10 | 5 | 9 | 2.89 | 39.00 | 9.74