民國51年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1962

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
2370 340 | H016 0110 | 秀姑巒溪 HSIU-KU-LUAN CHI | 豐坪溪 FENG-PING CHI | 立山 LI-SHAN | 249.4

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 10 | 3 | 601.00 | 6159.00 | 319814.70 | 3 | 12 | 11 | 9.43 | 0.00 | 0.00
2 | 10 | 4 | 148.00 | 3040.00 | 38873.09 | 4 | 12 | 25 | 7.73 | 0.00 | 0.00