民國51年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1962

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1540 330 | H009 0220 | 北港溪 PEI-KANG CHI | 北港溪 PEI-KANG CHI | 北港(2) PEI-KANG-2 | 597.46

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 11 | 67.90 | 278.00 | 1630.90 | 5 | 8 | 25 | 97.00 | 3246.00 | 27204.08
2 | 7 | 15 | 38.20 | 6058.00 | 19994.31 | 6 | 9 | 1 | 82.20 | 1963.00 | 13941.38
3 | 7 | 23 | 416.00 | 16534.00 | 594271.64 | 7 | 9 | 5 | 28.60 | 1012.00 | 2500.69
4 | 7 | 24 | 1590.00 | 5999.00 | 824118.62 | 8 | 9 | 6 | 2.43 | 802.00 | 168.38