民國51年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1962

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1550 350 | H006 0030 | 朴子溪 PO-TZU CHI |  | 鹿滿 LU-MAN | 22.08

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 11 | 1.04 | 490.00 | 44.03 | 5 | 7 | 24 | 22.20 | 1724.00 | 3306.77
2 | 6 | 16 | 2.24 | 1106.00 | 214.05 | 6 | 7 | 28 | 3.64 | 439.00 | 138.06
3 | 7 | 11 | 0.20 | 40.00 | 0.69 | 7 | 9 | 5 | 19.30 | 2858.00 | 4765.77
4 | 7 | 23 | 71.60 | 15721.00 | 97253.88 | 8 | 9 | 6 | 35.70 | 5564.00 | 17162.05