民國51年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1962

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
2200 400 | H016 0150 | 卑南溪 PEI-NAN CHI | 鹿野溪 LU-YEH CHI | 松風 SUNG-FENG | 14.16

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 2 | 11 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 6 | 3 | 31 | 0.51 | 0.00 | 0.00
2 | 2 | 18 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 7 | 4 | 15 | 0.71 | 0.00 | 0.00
3 | 2 | 28 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 8 | 4 | 23 | 0.73 | 0.00 | 0.00
4 | 3 | 13 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 9 | 4 | 29 | 0.59 | 0.00 | 0.00
5 | 3 | 23 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |