民國51年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1962

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
2420 300 | H020 0030 | 花蓮溪 HUA-LIEN CHI | 馬鞍溪 MA-AN CHI | 光復 KUANG-FU | 136.36

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 14 | 0.28 | 59.00 | 1.43 | 6 | 8 | 19 | 4.85 | 0.00 | 0.00
2 | 7 | 28 | 2.23 | 25.00 | 4.82 | 7 | 8 | 25 | 3.77 | 0.00 | 0.00
3 | 8 | 3 | 1.34 | 23.00 | 2.66 | 8 | 10 | 10 | 30.60 | 403.00 | 1065.47
4 | 8 | 9 | 5.65 | 127.00 | 62.00 | 9 | 12 | 8 | 8.72 | 0.00 | 0.00
5 | 8 | 15 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 10 | 12 | 23 | 6.61 | 0.00 | 0.00