民國51年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1962

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
2370 340 | H009 0130 | 秀姑巒溪 HSIU-KU-LUAN CHI | 紅葉溪 HUNG-YEHO CHI | 紅葉 HONG-YEH | 33

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 7 | 25 | 7.33 | 18.00 | 11.40 | 3 | 12 | 12 | 1.43 | 0.00 | 0.00
2 | 7 | 27 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 4 | 12 | 24 | 1.30 | 0.00 | 0.00