民國51年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1962

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1550 350 | H007 0010 | 朴子溪 PO-TZU CHI | 牛稠溪 NIU-CHOU CHI | 竹崎 CHU-CHI | 42.17

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 7 | 11 | 1.50 | 36.00 | 4.67 | 4 | 7 | 28 | 8.62 | 241.00 | 179.49
2 | 7 | 23 | 176.00 | 16604.00 | 252487.07 | 5 | 9 | 5 | 22.30 | 1518.00 | 2924.76
3 | 7 | 24 | 106.00 | 3174.00 | 29068.76 | 6 | 9 | 6 | 52.00 | 477.00 | 2143.07