民國51年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1962

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
2150 480 | H002 0020 | 太麻里溪 TAI-MAR-LI CHI | 太麻里溪 TAI-MAR-LI CHI | 太麻里 TAI-MA-LI | 210.98

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 1 | 10 | 6.40 | 566.00 | 312.98 | 4 | 4 | 9 | 2.32 | 0.00 | 0.00
2 | 1 | 20 | 5.50 | 945.00 | 449.06 | 5 | 4 | 21 | 2.18 | 0.00 | 0.00
3 | 1 | 27 | 2.52 | 624.00 | 135.86 | 6 | 4 | 27 | 2.22 | 0.00 | 0.00