民國51年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1962

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1590 390 | H012 0110 | 急水溪 CHI-SHUI CHI | 急水溪 CHI-SHUI CHI | 新營 SHIN-YING | 226.66

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 13 | 1.78 | 246.00 | 37.83 | 5 | 8 | 6 | 439.00 | 19310.00 | 732420.58
2 | 6 | 18 | 5.06 | 390.00 | 170.50 | 6 | 8 | 15 | 7.35 | 6245.00 | 3965.82
3 | 7 | 3 | 3.29 | 9.00 | 2.56 | 7 | 8 | 22 | 13.20 | 3368.00 | 3841.14
4 | 7 | 24 | 94.80 | 6443.00 | 52772.81 | 8 | 8 | 26 | 7.41 | 344.00 | 220.24