民國52年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1963

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1590 390 | H001 0020 | 急水溪 CHI-SHUI CHI |  | 白河 PAI-HO | 40.48

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 10 | 0.14 | 579.00 | 7.00 | 5 | 7 | 29 | 1.65 | 515.00 | 73.42
2 | 7 | 16 | 230.00 | 23700.00 | 470966.40 | 6 | 9 | 17 | 4.96 | 830.00 | 355.69
3 | 7 | 17 | 74.70 | 138000.00 | 890663.04 | 7 | 9 | 22 | 5.38 | 1700.00 | 790.21
4 | 7 | 24 | 1.00 | 1110.00 | 95.90 | 8 | 9 | 27 | 2.07 | 1260.00 | 225.35