民國52年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1963

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1140 030 | H058 0660 | 淡水河 TAN-SHUI RIVER | 基隆河 KEE-LUNG RIVER | 五堵 WU-TU | 204.41

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 5 | 1 | 0.74 | 52.00 | 3.32 | 6 | 7 | 1 | 0.60 | 99.00 | 5.13
2 | 5 | 10 | 0.81 | 13.00 | 0.91 | 7 | 7 | 25 | 0.77 | 43.00 | 2.86
3 | 5 | 22 | 1.38 | 64.00 | 7.63 | 8 | 8 | 1 | 0.46 | 47.00 | 1.87
4 | 6 | 6 | 4.61 | 39.00 | 15.53 | 9 | 8 | 12 | 0.65 | 126.00 | 7.08
5 | 6 | 14 | 8.10 | 152.00 | 106.38 |  |  |  |  |  |