民國52年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1963

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1550 350 | H005 0040 | 朴子溪 PO-TZU CHI |  | 埧址 DAM SITE | 15.21

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 7 | 10 | 0.19 | 520.00 | 8.54 | 5 | 8 | 7 | 0.10 | 5.00 | 0.04
2 | 7 | 16 | 91.90 | 11600.00 | 92105.86 | 6 | 8 | 16 | 0.36 | 29.00 | 0.90
3 | 7 | 17 | 2.37 | 1100.00 | 225.24 | 7 | 8 | 20 | 0.09 | 36.00 | 0.28
4 | 7 | 22 | 0.24 | 39.00 | 0.81 | 8 | 8 | 26 | 0.26 | 73.00 | 1.64