民國53年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1964

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1590 390 | H008 0040 | 急水溪 CHI-SHUI CHI |  | 六溪 LIU-CHI | 16.5

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 10 | 7.26 | 7160.00 | 4491.21 | 5 | 7 | 28 | 1.55 | 55.00 | 7.37
2 | 6 | 18 | 1.46 | 210.00 | 26.49 | 6 | 8 | 28 | 4.04 | 115.00 | 40.14
3 | 7 | 8 | 1.37 | 218.00 | 25.80 | 7 | 9 | 21 | 2.92 | 112.00 | 28.26
4 | 7 | 22 | 1.25 | 101.00 | 10.91 | 8 | 9 | 27 | 2.54 | 103.00 | 22.60