民國53年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1964

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1550 350 | H007 0010 | 朴子溪 PO-TZU CHI | 牛稠溪 NIU-CHOU CHI | 竹崎 CHU-CHI | 42.17

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 10 | 4.05 | 167.00 | 58.44 | 5 | 7 | 15 | 3.60 | 0.00 | 0.00
2 | 6 | 19 | 4.65 | 96.00 | 38.57 | 6 | 7 | 28 | 4.61 | 134.00 | 53.37
3 | 6 | 27 | 3.64 | 52.00 | 16.35 | 7 | 8 | 16 | 4.68 | 17.00 | 6.87
4 | 7 | 8 | 1.67 | 12.00 | 1.73 | 8 | 9 | 27 | 7.72 | 89.00 | 59.36