民國53年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1964

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1540 330 | H026 0150 | 北港溪 PEI-KANG CHI | 三疊溪 SAN-TIEH CHI | 中坑 CHUNG-KENG | 6.62

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 12 | 0.12 | 148.00 | 1.53 | 5 | 8 | 24 | 0.13 | 173.00 | 1.94
2 | 6 | 21 | 0.08 | 77.00 | 0.53 | 6 | 8 | 30 | 0.25 | 90.00 | 1.94
3 | 8 | 11 | 0.20 | 82.00 | 1.42 | 7 | 9 | 17 | 0.23 | 49.00 | 0.97
4 | 8 | 18 | 0.20 | 105.00 | 1.81 |  |  |  |  |  |