民國54年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1965

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1550 350 | H003 0110 | 朴子溪 PO-TZU CHI | 朴子溪 PO-TZU CHI | 朴子(2) PO-TZU-2 | 288.94

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 5 | 14 | 4.05 | 194.00 | 67.88 | 6 | 7 | 3 | 25.10 | 1301.00 | 2821.40
2 | 5 | 28 | 1.42 | 109.00 | 13.37 | 7 | 7 | 28 | 27.80 | 205.00 | 492.39
3 | 6 | 9 | 13.30 | 371.00 | 426.32 | 8 | 8 | 23 | 25.80 | 1340.00 | 2987.02
4 | 6 | 14 | 10.30 | 142.00 | 126.37 | 9 | 10 | 8 | 12.60 | 105.00 | 114.31
5 | 6 | 21 | 30.60 | 1201.00 | 3175.25 |  |  |  |  |  |