民國54年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1965

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1590 390 | H001 0020 | 急水溪 CHI-SHUI CHI |  | 白河 PAI-HO | 40.48

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 5 | 16 | 0.15 | 3.00 | 0.04 | 5 | 7 | 27 | 1.12 | 302.00 | 29.22
2 | 6 | 15 | 0.21 | 141.00 | 2.56 | 6 | 8 | 19 | 101.00 | 4040.00 | 35254.66
3 | 6 | 21 | 0.18 | 27.00 | 0.42 | 7 | 8 | 20 | 6.37 | 1030.00 | 566.88
4 | 6 | 27 | 2.27 | 447.00 | 87.67 |  |  |  |  |  |