民國56年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1967

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1590 390 | H013 0070 | 急水溪 CHI-SHUI CHI | 急水溪 CHI-SHUI CHI | 青葉橋 CHING-YEH BRIDGE | 83.5

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 14 | 2.85 | 536.00 | 131.98 | 4 | 8 | 7 | 8.65 | 1279.00 | 955.87
2 | 7 | 7 | 0.65 | 324.00 | 18.20 | 5 | 8 | 13 | 3.18 | 402.00 | 110.45
3 | 7 | 18 | 1.28 | 113.00 | 12.50 |  |  |  |  |  |