民國56年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1967

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1650 430 | H004 0040 | 鹽水溪 YEN-SHUI CHI |  | 關廟 KUAN-MIAO | 38.05

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 9 | 0.65 | 446.00 | 25.05 | 5 | 7 | 12 | 3.50 | 2404.00 | 726.97
2 | 6 | 17 | 0.72 | 650.00 | 40.44 | 6 | 7 | 13 | 2.03 | 2338.00 | 410.07
3 | 6 | 23 | 0.28 | 304.00 | 7.35 | 7 | 8 | 9 | 0.39 | 360.00 | 12.13
4 | 7 | 10 | 0.61 | 775.00 | 40.85 | 8 | 8 | 30 | 2.48 | 6668.00 | 1428.77