民國56年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1967

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1590 390 | H012 0110 | 急水溪 CHI-SHUI CHI | 急水溪 CHI-SHUI CHI | 新營 SHIN-YING | 226.66

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 7 | 6.46 | 350.00 | 195.35 | 4 | 8 | 5 | 27.20 | 819.00 | 1924.72
2 | 6 | 13 | 25.00 | 1172.00 | 2531.52 | 5 | 8 | 15 | 5.98 | 198.00 | 102.30
3 | 7 | 28 | 4.38 | 242.00 | 91.58 | 6 | 9 | 6 | 2.96 | 83.00 | 21.23