民國56年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1967

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1550 350 | H006 0030 | 朴子溪 PO-TZU CHI |  | 鹿滿 LU-MAN | 22.08

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 6 | 5.37 | 1096.00 | 508.51 | 6 | 8 | 11 | 1.41 | 277.00 | 33.75
2 | 6 | 12 | 1.58 | 161.00 | 21.98 | 7 | 9 | 4 | 1.76 | 775.00 | 117.85
3 | 7 | 15 | 2.67 | 558.00 | 128.72 | 8 | 9 | 12 | 3.62 | 1420.00 | 444.13
4 | 7 | 27 | 1.13 | 317.00 | 30.95 | 9 | 9 | 19 | 0.55 | 230.00 | 10.93
5 | 8 | 4 | 2.87 | 1335.00 | 331.04 |  |  |  |  |  |