民國56年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1967

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1580 370 | H005 0090 | 八掌溪 PA-CHANG CHI | 八掌溪 PA-CHANG CHI | 義竹(厚生橋) I-CHU(HO-SUNG BRIDGE) | 441.02

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 8 | 26.10 | 346.00 | 780.24 | 4 | 7 | 13 | 125.00 | 4539.00 | 49021.20
2 | 6 | 14 | 61.00 | 1105.00 | 5823.79 | 5 | 8 | 6 | 62.90 | 551.00 | 2994.44
3 | 7 | 12 | 568.00 | 6869.00 | 337097.55 | 6 | 8 | 16 | 13.20 | 183.00 | 208.71