民國57年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1968

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1590 390 | H001 0020 | 急水溪 CHI-SHUI CHI |  | 白河 PAI-HO | 40.48

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 15 | 1.19 | 13.00 | 1.34 | 5 | 8 | 28 | 1.00 | 499.00 | 43.11
2 | 6 | 21 | 0.80 | 99.00 | 6.84 | 6 | 11 | 27 | 0.64 | 2.00 | 0.11
3 | 7 | 11 | 0.88 | 185.00 | 14.07 | 7 | 12 | 11 | 0.63 | 1.00 | 0.05
4 | 8 | 21 | 0.87 | 40.00 | 3.01 | 8 | 12 | 18 | 0.49 | 0.00 | 0.00