民國57年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1968

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1650 430 | H004 0040 | 鹽水溪 YEN-SHUI CHI |  | 關廟 KUAN-MIAO | 38.05

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 9 | 1.81 | 1592.00 | 248.96 | 5 | 8 | 27 | 1.23 | 1760.00 | 187.04
2 | 6 | 22 | 1.10 | 787.00 | 74.80 | 6 | 12 | 10 | 0.27 | 0.00 | 0.00
3 | 7 | 6 | 2.39 | 1795.00 | 370.66 | 7 | 12 | 26 | 0.25 | 0.00 | 0.00
4 | 8 | 20 | 0.30 | 248.00 | 6.43 |  |  |  |  |  |