民國57年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1968

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1590 390 | H013 0070 | 急水溪 CHI-SHUI CHI | 急水溪 CHI-SHUI CHI | 青葉橋 CHING-YEH BRIDGE | 83.5

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 9 | 1.18 | 30.00 | 3.06 | 5 | 9 | 4 | 2.74 | 491.00 | 116.24
2 | 6 | 16 | 4.30 | 331.00 | 122.97 | 6 | 11 | 28 | 0.72 | 0.00 | 0.00
3 | 6 | 21 | 2.73 | 1403.00 | 330.93 | 7 | 12 | 10 | 0.75 | 0.00 | 0.00
4 | 8 | 21 | 1.70 | 175.00 | 25.70 | 8 | 12 | 19 | 0.65 | 0.00 | 0.00