民國58年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1969

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1430 270 | H028 0290 | 烏溪 WU CHI | 大里溪 TA-LI CHI | 溪南橋 CHI-NAN BRIDGE | 269.4

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 8 | 8 | 571.00 | 2301.00 | 113518.45 | 5 | 10 | 13 | 9.87 | 394.00 | 335.99
2 | 8 | 9 | 73.30 | 830.00 | 5256.49 | 6 | 11 | 14 | 8.64 | 126.00 | 94.06
3 | 9 | 8 | 7.80 | 283.00 | 190.72 | 7 | 12 | 15 | 5.26 | 85.00 | 38.63
4 | 9 | 30 | 9.93 | 325.00 | 278.83 |  |  |  |  |  |