民國59年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1970

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1430 270 | H027 0280 | 烏溪 WU CHI | 大里溪 TA-LI CHI | 逢甲橋 FENG-CHIA BRIDGE | 25.2

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 5 | 26 | 1.05 | 136.00 | 12.34 | 4 | 9 | 8 | 9.79 | 10987.00 | 9293.42
2 | 8 | 12 | 10.90 | 1473.00 | 1387.21 | 5 | 9 | 19 | 0.81 | 105.00 | 7.35
3 | 8 | 31 | 2.17 | 115.00 | 21.56 | 6 | 9 | 30 | 0.42 | 51.00 | 1.85