民國61年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1972

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1430 270 | H027 0280 | 烏溪 WU CHI | 大里溪 TA-LI CHI | 逢甲橋 FENG-CHIA BRIDGE | 25.2

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 5 | 12 | 3.74 | 744.00 | 240.41 | 4 | 7 | 26 | 6.67 | 976.00 | 562.46
2 | 5 | 20 | 14.10 | 2780.00 | 3386.71 | 5 | 8 | 17 | 23.30 | 2670.00 | 5375.03
3 | 6 | 13 | 34.60 | 5850.00 | 17488.22 |  |  |  |  |  |