◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－台灣為中華民國之一省，面積 35,961 平方公里，北迴歸線橫貫台灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％；100 至 1,000 公尺丘陵台地約占 31％；100 公尺以下沖積平原占 37％，為人口與農工業集中地區（圖一）

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量。平原地區全年均為生長季節。

4. 地質－台灣之山脉多屬沈積岩，脆弱斷裂與高度風化。因降雨強度大，且水流速度高，致發生嚴重沖蝕作用，並由於地震而更趨嚴重，危害山坡之穩定度。

5. 河川－河流短且陡，暴雨時水流湍急（圖二，表一）。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引作灌溉之用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水災－約 79％之年雨量發生於五至十月，颱風雨量甚大。民國五十二年北部－面積 763 平方公里集水區，64 小時平均降雨量高達 1, 375 公厘，24 小時為 914 公厘，降雨量之空間分佈與降雨量強度變化甚大，需要建立密集之觀測站網，至民國六十二年底止，現有 120 流量站及 1,228 雨量站。即使不在暴風雨時期，水流亦湍急混濁，流量測量仍甚困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各地區地下水蘊藏量。係根據地層鑽探與地下水觀測站網資料推估。

7. 水資源估計－台灣年雨量 2,430 公厘（民國 38 年至 59 年之平均值）（圖三），山麓線（標高 100 公尺）以上面積年逕流量約為 523 億立方公尺（表二與圖四），但其旱季（11 月至 4 月）時期僅有 113 億立方公尺，占年逕流量 21％，故可利用之水資源有限。地下水安全出水量約為 35 億立方公尺（圖五）。

8. 民國六十二年水文概況

(1) 觀測站統計

台灣現有水文觀測站經統計如下表：

站別 | 雨量 | 蒸發量 | 流量 | 含沙量 | 地下水觀測井
站數 | 1,228 | 237 | 120 | 98 | 167

(2)雨量

根據民國六十二年等雨量線圖(圖六)求得台灣全區平均年雨量為 2,647 公厘，較歷年平均（民國 38∼59 年）雨量 2,430 公厘約大 1.5％。台灣東部區域各流域及高雄台南區域之四重溪流域一帶，平均年雨量多於歷年平均雨量，其他各地較少，（詳表一）。

(4)含沙量

各流域本年實測最大含沙量以卑南溪台東大橋之 60,900 PPM 為最大，其他含沙量較多之流域依次為：二仁溪之崗山頭 59,695 PMM，南澳溪之山脚 48,000 PPM，利嘉溪之利嘉 26,200 PPM，花蓮溪之花蓮大橋 23,200 PPM，及濁水溪之集集 22,700 PPM。卑南溪、南澳溪、花蓮溪、利嘉溪以及知本溪等流域，實測最大含沙量均較往年為大。（詳表一）。