◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－台灣面積 35,961 平方公里，北迴歸線橫貫台灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％；100 至 1,000 公尺丘陵台地約占 31％；100 公尺以下沖積平原占 37％，為人口與農工業集中地區（圖一）

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量。平原地區全年均為生長季節。

4. 地質－台灣之山脉多屬沈積岩，脆弱斷裂與高度風化。因降雨強度大，且水流速度高，致發生嚴重沖蝕作用，並由於地震而更趨嚴重，危害山坡之穩定度。

5. 河川－河流短且陡，暴雨時水流湍急（圖二，表一）。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引作灌溉之用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水災－約 79％之年雨量發生於五至十月，颱風雨量甚大。民國五十二年北部－面積 763 平方公里集水區，64 小時平均降雨量高達 1, 375 公厘，24 小時為 914 公厘，降雨量之空間分佈與降雨量強度變化甚大，需要建立密集之觀測站網，至民國六十二年底止，現有 120 流量站及 1,228 雨量站。即使不在暴風雨時期，水流亦湍急混濁，流量測量仍甚困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各地區地下水蘊藏量。係根據地層鑽探與地下水觀測站網資料推估。

7. 水資源估計－台灣年雨量 2,430 公厘，山麓線（標高 100 公尺）以上面積年逕流量約為 543 億立方公尺（表二與圖四），但其旱季（11 月至 4 月）時期僅有 113 億立方公尺，占年逕流量 23％，故可利用之水資源有限。地下水安全出水量約為 35 億立方公尺（圖五）。

8. 民國六十三年水文概況

(1)雨量－根據民國六十三年台灣平均年雨量為 3,103 公厘，較歷年平均雨量 2,430 公厘約大 28％(圖六)。台灣各地年雨量除濁水溪中游，烏溪支流貓羅溪上游，曾文溪中游，與嘉雲地區一帶外，均大於歷年平均（圖七）。除嘉南地區數河流外，各流域平均年雨量均大於歷年平均（表二）。

(2)流量－根據民國六十三年實測流量紀錄，除鳳山溪、北港溪、曾文溪與南澳溪外，各流域年流量均大於歷年平均流量（表二）。各區域年逕流量除嘉雲區域外，亦均大於歷年平均逕流量（圖八）。

(3)洪災－台灣洪災多為颱風暴雨所造成，本年度侵臺颱風共有三次，即琴恩（七月十九日），范迪（九月二十八日）與貝絲（十月十二日），琴恩颱風雖在東北部登陸，但未造成災害。范迪颱風因沿臺灣東海岸自南向北進行，挾帶豪雨，造成東部與東北部地區甚大災害。貝絲颱風雖未直接侵襲臺灣，但因適逢東北季風盛行時期，蘭陽地區因受東北季風與颱風雙重影響，造成嚴重災害，計死亡十四人、交通、防洪與灌溉工程損失約新臺幣九千一百餘萬元。