民國64年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1975

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1430 270 | H027 0280 | 烏溪 WU CHI | 大里溪 TA-LI CHI | 逢甲橋 FENG-CHIA BRIDGE | 25.2

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 9 | 3.47 | 117.00 | 35.08 | 4 | 8 | 31 | 0.69 | 34.00 | 2.03
2 | 6 | 16 | 3.80 | 117.00 | 38.41 | 5 | 9 | 23 | 0.28 | 38.00 | 0.92
3 | 8 | 25 | 1.60 | 62.00 | 8.57 |  |  |  |  |  |