民國64年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1975

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1430 270 | H028 0290 | 烏溪 WU CHI | 大里溪 TA-LI CHI | 溪南橋 CHI-NAN BRIDGE | 269.4

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 2 | 17 | 6.39 | 123.00 | 67.91 | 6 | 8 | 30 | 33.80 | 790.00 | 2307.05
2 | 4 | 26 | 6.49 | 138.00 | 77.38 | 7 | 9 | 22 | 9.43 | 440.00 | 358.49
3 | 6 | 10 | 31.40 | 219.00 | 594.14 | 8 | 10 | 24 | 8.33 | 532.00 | 382.89
4 | 6 | 16 | 48.70 | 215.00 | 904.65 | 9 | 11 | 28 | 7.84 | 349.00 | 236.40
5 | 8 | 25 | 47.70 | 786.00 | 3239.33 |  |  |  |  |  |