◢上一頁

E n g l i s h

下一頁◣

臺 灣 水 文 概 況

1. 地理－台灣面積 35,981 平方公里，北迴歸線橫貫台灣島南半部。

2. 地形－標高 1,000 公尺以上山區面積約占全島 32％；100 至 1,000 公尺丘陵台地約占 31％；100 公尺以下沖積平原占 37％，為人口與農工業集中地區（圖一）

3. 氣候－屬亞熱帶氣候，東北季風盛行於十至三月，夏秋二季颱風與雷雨帶來豐沛雨量。平原地區全年均為生長季節。

4. 地質－台灣之山脉多屬沈積岩，脆弱斷裂與高度風化。因降雨強度大，且水流速度高，致發生嚴重沖蝕作用，並由於地震而更趨嚴重，危害山坡之穩定度。

5. 河川－河流短且陡，暴雨時水流湍急（圖二，表一）。河川流量隨降雨而迅速漲落，洪水挾帶大量泥沙，大部份河流春季時流量小，幾乎全部引作灌溉之用。由於河谷陡峻狹窄；地質脆弱與大量之洪水與泥沙，河川治理頗為困難。

6. 水災－約 76％之年雨量發生於五至十月，颱風雨量甚大。降雨量之時間與空間分佈不均，降雨強度變化甚鉅，亟需建立密集之觀測站網。至民國六十五年底止，現有 115 流量站及 1099 雨量站。洪水時水流湍急混濁，流量測量甚為困難，多數流量站均有含沙量實測紀錄。各平原地區地下水蘊藏量，係根據地層鑽探站網資料所推估。

7. 水資源估計－台灣年雨量 2,430 公厘（圖三），年逕流量約為 671 億立方公尺（表三與圖四），但其旱季（11 月至 4 月）時期僅有 150 億立方公尺，占年逕流量 22％，故可利用之水資源有限。地下水安全出水量約為 32 億立方公尺（圖五）。

8. 民國六十五年水文概況

(1) 雨量－根據民國六十五年台灣平均年雨量為 2,280 公厘，較歷年平均 2,430 公厘約小 6％，亦較去年 2,880 公厘為小(圖六)。各地年雨量除中區、南部山區及東南部近海地區外，均小於歷年平均值（表二、表四與圖七）。

(2) 流量－根據民國六十五年實測流量紀錄，東部河川卑南溪外均小於歷年平均流量（表二，圖八）。

(3) 洪災－本年度侵臺颱風僅有一次，畢莉颱風於八月九日由本省東北角登陸，對本省中部以北地區嚴重災害。

9. 臺灣地區人造衛星像片鑲嵌圖

近年來，由於太空科學進步，遙測技術儀器有速進展。為了將太空科學技術應用於謀求人類福利，美國太空總署於民國六十一年七月二十三日，發射地球資源技術衛星第一號進入軌道，以對地球做一全面性的資源清點及加強對環境之了解。地球資源衛星所攝地表影像傳回地面後，經研究結果，證明其應用範圍可包括農業、森林、地理、地質、水文、水資源、海洋生物、波浪、海流、土地利用與環境污染等。

農復會與礦業研究所等單位，曾推動遙測技術之發展與應用。本會為推介遙測技術在水資源方面之應用，特刋印四幅臺灣地區人造衛星像片鑲嵌圖（圖九至十二）。地球資源衛星携帶多段光譜掃瞄儀，同時以四個不同光譜段攝取影像，各光譜段下之攝影，均有其特殊功能，簡述如下：

第四波段為綠光段，波長 5000－6000Å，在綠光譜段之攝影，受大氣之阻礙，但對水體却具極強之穿透能力。因此易見水面下之景物，如水體所含懸浮物、沈積物及淺海之海底地形等。影像之暗亮度，表示水深及水之混濁狀況，沼澤地較水體色淡，但較周圍陸地為暗。

第五波段為紅光段，波長 6000－7000 Å，紅光譜段下之攝影，具較強之大氣穿透力，可清楚觀察土壤及農作物之現像，有益於土地利用之勘察，可清楚分辨植物與人為建築。因植物吸收大量之紅光，而建築物却反射大量之紅光，做一暗一亮。

第六波段為紅外光段，波長 7000－8000 Å，第七波段為遠紅外光段，波長 8000－11000 Å，紅光譜下之攝影，見肉眼之不可見，可清楚分辨水體之界限，凡沼澤、河道、湖泊及海岸皆可清晰分辨。在此光譜段下，植物及農作物之反射強度極高。凡大地地質構造，岩種分辨，地面溫度測量、環境污染及火山活動等現象皆可見於紅外譜之影像。