民國65年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1976

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1430 270 | H028 0290 | 烏溪 WU CHI | 大里溪 TA-LI CHI | 溪南橋 CHI-NAN BRIDGE | 269.4

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 1 | 26 | 6.67 | 441.00 | 254.14 | 5 | 9 | 27 | 36.80 | 1912.00 | 6079.24
2 | 2 | 12 | 4.81 | 492.00 | 204.47 | 6 | 11 | 22 | 8.62 | 556.00 | 414.09
3 | 7 | 2 | 42.80 | 612.00 | 2263.13 | 7 | 12 | 24 | 5.97 | 425.00 | 219.22
4 | 8 | 7 | 19.70 | 650.00 | 1106.35 |  |  |  |  |  |