民國66年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1977

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1430 270 | H027 0280 | 烏溪 WU CHI | 大里溪 TA-LI CHI | 逢甲橋 FENG-CHIA BRIDGE | 25.2

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 6 | 5 | 29.80 | 3280.00 | 8445.08 | 4 | 8 | 23 | 7.12 | 462.00 | 284.21
2 | 6 | 20 | 7.06 | 508.00 | 309.87 | 5 | 9 | 27 | 1.04 | 96.00 | 8.63
3 | 7 | 26 | 18.90 | 2151.00 | 3512.50 |  |  |  |  |  |