民國66年懸移質實測紀錄
RECORD OF SUSPENDED SEDIMENT MEASUREMENT IN 1977

經辦單位 Sponsoring Agency 經濟部水利處 WCA, MOEA
流域編號 Basin No. | 測站編號 Station No. | 流域名稱 Basin | 河流名稱 Tributary | 測站名稱 Station | 流域面積 Km2 Drainage Area
1430 270 | H028 0290 | 烏溪 WU CHI | 大里溪 TA-LI CHI | 溪南橋 CHI-NAN BRIDGE | 269.4

順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day) | 順序 No. | 日 期 Month Day | 流 量 Discharge 秒立方公尺 (C.M.S.) | 含 沙 量 Sediment content (P.P.M.) | 輸 沙 量 Suspended Load (公噸/日) (M.T./Day)
1 | 1 | 28 | 5.15 | 405.00 | 180.21 | 5 | 7 | 25 | 17.40 | 751.00 | 1129.02
2 | 6 | 6 | 300.00 | 15398.00 | 399116.16 | 6 | 8 | 29 | 6.12 | 812.00 | 429.36
3 | 6 | 7 | 65.90 | 988.00 | 5625.43 | 7 | 9 | 26 | 17.30 | 496.00 | 741.38
4 | 6 | 21 | 38.80 | 384.00 | 1287.29 | 8 | 10 | 29 | 5.12 | 819.00 | 362.30